**Кронштейн ПКЛ-70П или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Кронштейн ПКЛ-70П или эквивалент | Кронштейн для крепления дискового ножа состоит из двух симметричных U-образных пластин, усиленных в верхней части накладками | наличие | компл. | **\_\_\_** |
| В пластинах просверлены отверстия для установки кронштейна на раму, крепления дискового ножа, крепления лобовика | наличие |
| Отверстия для крепления кронштейна на раму просверлены в два ряда для возможности регулировки глубины хода дискового ножа | наличие |
| Кронштейн сварной конструкции, изготовлен из листового металла | наличие |
| Материал изготовления | сталь марки 20 |