**Культиватор межстрочный КМС- 2У или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Культиватор межстрочный КМС- 2У или эквивалент | Назначение | Культиватор предназначен для проведения агротехнического ухода между строчек сеянцев, саженцев в ленте при выращивании посадочного материала с открытой корневой системой в лесных питомниках. | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование с тракторами класса тяги | 0,6; 0,9; 1,4 |
| Тип | навесной |
| Количество обрабатываемых строчек | не менее 5 |
| Минимальное расстояние между строчками, мм | не более 100 |
| Максимальная ширина обрабатываемой ленты, мм | не менее 1550 |
| Колея культиватора, мм | не более 1860 |
| Скорость движения, км/ч  - рабочая  - транспортная | не более 3  не более 25 |
| Ширина стрельчатой лапы, мм | не менее 80 |
| Количество стрельчатых лап, шт | не менее 6 |
| Количество спаренных игольчатых дисков, шт | не менее 6 |
| Габаритные размеры, мм | не более 2370х1478х1302 |
| Ширина захвата следорыхлителя, мм | не менее 330 |
| Конструкционная масса, кг | не более 405 |
| Обслуживающий персонал | тракторист, рабочий |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | культиватор в сборе и паспорт |