**Лебедка трелевочная навесная ЛТН-50 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Лебедка трелевочная навесная ЛТН-50 или эквивалент | Назначение | предназначена для трелевки деревьев, хлыстов и сортиментов при проведении рубок ухода за лесом | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование | Беларус-82,1, Беларус-1221 |
| Тип | навесная, однобарабанная, нереверсивная |
| Скорость навивки каната на барабан при частоте вращения ВОМ 540 мин-1, м/с | не менее 0,9 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | не менее 50 |
| Диаметр каната, мм | не менее 12 |
| Длина каната, м | не менее 50 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Габаритные размеры, мм | не более 605х1410х1630 |
| Дорожный просвет, мм | не менее 400 |
| Масса конструктивная, кг | не более 385 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | Лебедка в сборе и паспорт |