**Нож дисковый в сборе к плугу ПКЛ-70 П или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Нож дисковый в сборе к плугу ПКЛ-70 П или эквивалент | Дисковый нож в сборе | состоит из диска, изготовленного из листовой стали 65 толщиной не менее 12 мм | шт. | **\_\_\_** |
| Диск закреплен на ступице с помощью болтов М12 | наличие |
| Болты имеют защиту от воздействия пней, порубочных остатков, камней | наличие |
| В ступице установлены два подшипника качения, которые обеспечивают вращение диска на оси | наличие |
| Для защиты от воздействия почвы, древесных остатков, камней, подшипники закрыты крышками, в которых установлены уплотнительные устройства | наличие |
| Ось гайками крепится на кронштейне, закреплённом в передней части рамы | наличие |