**Оборудование для уничтожения сорняков ОУС-1,4 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Оборудование для уничтожения сорняков ОУС-1,4 или эквивалент | Назначение | Предназначен для нанесения гербицидов на сорняки контактным методом | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатируется с трактами класса тяги | 0,6  0,9  1,4 |
| Ширина захвата рабочего органа, м | не менее 1,4 |
| Колея опорных колес, мм | не менее 1850 |
| Высота расположения контактного полотна от опорной поверхности, мм | от 100 до 600 |
| Угол контактной поверхности, град | от 40 до 60 |
| Диаметр калиброванных отверстий распределительной трубки, мм | не менее 1 |
| Число калиброванных отверстий распределительной трубки, шт | не менее 13 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | не менее 1,2 |
| Расход рабочей жидкости на 100 м рабочего пути, л | не менее 3,5 |
| Расстояние между верхушечной частью культурных растений и контактной поверхностью, мм | не менее 150 |
| Дорожный просвет, мм | от 170 до 500 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 1206х1960х1520 |
| Емкость бака для раствора гербицидов, л | не менее 60 |
| Масса  (конструкционная), кг | не менее 185 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |