**Реласкоп-полнотомер**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Реласкоп-полнотомер | Назначение | Предназначен для определения сумм площадей поперечных сечений деревьев, образующих древостой в квадратных метрах на один гектар таксируемого насаждения | шт. | \_\_\_ |
| Полнотомер имеет две рамки: | - 1,3 см - для цепи 65 см- 2 см - для штатива длиной 1 м |
| Выемка для закрепления штатива | наличие |
| Габаритные размеры реласкопа-полнотомера, мм:-длина-ширина | не менее 50не менее 50 |
| Длина цепочки, мм | не менее 650 |
| Цвет | красный |