**Рыхлитель - грядоделатель РГД-1,2 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Рыхлитель - грядоделатель РГД-1,2 или эквивалент | Назначение | Рыхлитель-грядоделатель предназначен для рыхления почвы и формирования посевных гряд при выращивании посадочного материала с открытой корневой системой в лесных питомниках. | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование с тракторами класса тяги | 0,6; 0,9; 1,4 |
| Тип | навесной |
| Ширина захвата, м | не менее 1,2 |
| Глубина обработки, мм | не более 120 |
| Скорость движения, км/ч  - рабочая  - транспортная | не более 3  не более 25 |
| Габаритные размеры, мм | не более 1870х1710х1160 |
| Конструкционная масса, кг | не более 230 |
| Обслуживающий персонал | тракторист |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | 12 |
| Комплект поставки | рыхлитель-грядоделатель в сборе и паспорт |