**Сушилка малогабаритная СМ-45 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Сушилка малогабаритная СМ-45 или эквивалент | Назначение | Сушилка предназначена для сушки шишек, грибов, ягод, плодов |  | \_\_\_ шт. |
| Потребляемая мощность | ≤ 6,5 | Киловатт |
| Температура сушки сосны | ≥ 50 | Градус Цельсия |
| Температура сушки ели | ≥ 40 | Градус Цельсия |
| Время сушки | ≥ 8 | Час |
| Масса загрузки | ≥ 45 | Килограмм |
| Вес сушилки | ≤ 200 | Килограмм |
| Габаритные размеры | ≥ 900х900х1700 | Миллиметр |
| Толщина корпуса сушилки | ≥ 1 | Миллиметр |
| Толщина уплотнителя | ≥ 50 | Миллиметр |
| Габаритные размеры двери | ≥ 830х1280х53 | Миллиметр |
| Ручка с запирающим механизмом | наличие |  |
| Колеса на корпусе | ≥ 4 | Штука |
| Тип воздуховода | круглый |  |
| Количество противней | ≥ 10 | Штука |
| Толщина стенка противня | ≥ 1 | Миллиметр |
| Габаритные размеры противня | ≥ 750х800х82 | Миллиметр |
| Высокотемпературный канальный вентилятор | наличие |  |
| Тип вентилятора | осевой |  |
| Измеритель-регулятор двухканальный | наличие |  |
| Работа от сети 220 вольт | наличие |  |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи | ≥ 12 | Месяц |
| Комплект поставки | сушилка в сборе, паспорт |  |