Термощуп для торфяных пожаров 

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя
	Описание, значение
	Ед. изм. показателя
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1
	Термощуп для торфяных пожаров
	Назначение
	Предназначен для измерения температуры очага торфяного пожара. Представляет собой длинный тонкий металлический щуп с термодатчиком на заостренном конце
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	__ 
шт.

	
	
	Минимальная измеряемая температура
	≥ - 50
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Максимальная измеряемая температура 
	≥ + 300
	Градус Цельсия
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	≥ 0,8
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина термощупа
	≥ 1530

	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина термощупа
	≥ 300
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота термощупа
	≥ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Материал щупа
	Нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Особенности конструкции
	На заострённом конце щупа расположен термодатчик, а в ручку встроен жидкокристаллический экран для отображения показаний
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	




