Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара
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	1
	Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» 
или эквивалент

	Назначение
	Моторизированное средство, предназначенное для оперативного тушения пожаров путем подачи водной струи из различных емкостей и других источников чистой воды под высоким давлением
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	___ 
шт.

	
	
	Конструкция
	Состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель, пистолет, барабан и намотанный на него шланг высокого давления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Двигатель
	4-тактный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Мощность двигателя
	≥ 5,5
	Лошадиная сила
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Расход топлива в час
	≥ 2,7
	Литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Насос плунжерный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Расход жидкости в минуту
	≤ 10
	Литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Дальность струи
	≥ 10
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Давление на выходе
	≥ 170
	Бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина шланга высокого давления
	≥ 50
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Внутренний диаметр шланга высокого давления
	≥ 8
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Вес УПВД
	≤ 62
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина УПВД
	≤ 650
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина УПВД
	≤ 550
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота УПВД
	≤ 550
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Откидные ручки на раме УПВД для погрузки и переноски, которые в нерабочем положении убираются внутрь рамы и не выступают за её габариты
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	На откидных ручках для переноски и на ручке барабана имеются пластиковые рукояти
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина откидных ручек
	≥ 280
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Барабан для шланга высокого давления с откидной ручкой
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тубус-смеситель, жестко закреплённый на УПВД, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Крепление тубуcа-смесителя к раме УПВД обеспечивается металлической конструкцией, жестко приваренной к раме
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Сматывание и разматывание шланга высокого давления в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Пистолет рабочий, состоящий из двух частей и закрепленный внутри рамы байонетным (быстросъемным) разъёмом, для соединения с рукавом высокого давления, в транспортном положении не выступающий за габариты рамы
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Форсунка пистолета двухпозиционная для формирования компактной и распыленной струи
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Рукав всасывающий ВГ-18 (рабочее давление - 10 атмосфер)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Регулятор давления
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Манометр
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина рукава всасывающего
	≥ 2
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты поставки товара
	≥ 12
	Месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Сертификат соответствия пожарной безопасности (предоставляется при поставке)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



