Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК)

Технические характеристики

Наименование товара: Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) на базе автомобиля Sollers ST6 или эквивалент
Количество товара: ___ шт.

Малый лесопатрульный комплекс, далее - МЛПК, предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, проведения необходимых противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также использования для локализации и ликвидации возгораний в сельских населенных пунктах и на объектах народного хозяйства. Область применения - все лесорастительные зоны Российской Федерации с автомобилепроходными условиями.
МЛПК должен быть рассчитан на эксплуатацию и безгаражное хранение во всех районах Российской Федерации.
Все оборудование и материалы, предназначенные к монтажу, должны быть новыми, ранее не использовавшимися.
В состав одного малого лесопатрульного комплекса (МЛПК) должно входить:

	Наименование товара входящего в состав МЛПК
	Наименование показателя, 
ед. измерения
	Значение показателя

	Автомобиль Sollers ST6 или эквивалент
	
	1 шт.

	
	Количество мест в автомобиле, шт.
	≥ 5

	
	Габаритные размеры автомобиля (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≥ 5315х1830х1815

	
	Колесная база автомобиля, мм
	≥ 3090

	
	Дорожный просвет автомобиля, мм
	≥ 197

	
	Снаряжённая масса автомобиля, кг
	≥ 1900

	
	Полная масса автомобиля, кг
	≥ 2499

	
	Двигатель автомобиля
	дизельный

	
	Рабочий объём двигателя автомобиля, л
	≥ 1,99

	
	Мощность двигателя автомобиля, л.с.
	≥ 136

	
	Максимальный крутящий момент двигателя автомобиля, Нм
	≥ 320

	
	Колесная формула автомобиля
	4х4

	
	Трансмиссия автомобиля
	механическая, 6-ступенчатая

	
	Раздаточная коробка автомобиля
	2-ступенчатая с механическим приводом

	
	Шины автомобиля
	225/75 R16

	
	Объём топливного бака автомобиля, л
	≥ 76

	
	Рулевое управление с гидроусилителем
	наличие

	
	ABS, EBD 
	наличие

	
	Кондиционер в автомобиле
	наличие

	
	Круиз контроль, многофункциональное рулевое колесо, противотуманные передние фары
	

	
	Неостекленный кунг в цвет автомобиля
	Наличие 

	Рама съёмная, выдвижная
	
	1 шт.

	
	Рама изготовлена из нержавеющего металла, одна часть рамы стационарно крепится к кузову автомобиля, вторая часть выдвижная на подшипниках
	наличие

	
	Индивидуальные крепления для пожарного оборудования на раме, отсек для хранения вспомогательного оборудования и инвентаря 
	наличие

	Рундук для противопожарного оборудования
	
	1 шт.

	
	Назначение рундука
	Рундук предназначен для защиты от осадком и прямых солнечных лучей противопожарного оборудования

	
	Материал изготовления
	Металл

	Комплект противопожарного оборудования

	Емкость для воды, стационарная
	
	1 шт.

	
	Назначение
	Вспомогательное средство для тушения пожаров, представляющее собой мягкую складную емкость, предназначенное для хранения и транспортировки воды к месту пожара и заправки водой ранцев противопожарных (ранцевых лесных огнетушителей)

	
	Объём резервуара, литр
	≥ 300

	
	Форма резервуара
	усеченный конус с высокой горловиной

	
	Материал резервуара
	"Виниплан" или эквивалент

	
	Сварка швов токами ВЧ
	наличие

	
	Отсутствие склеенных деталей
	наличие

	
	Цвет резервуара
	ярко-оранжевый

	
	Морозоустойчивость
	наличие

	
	Ультрафиолетовая и грибковая устойчивость
	наличие

	
	Диаметр основания, миллиметр
	≥ 1020

	
	Высота резервуара в наполненном состоянии, миллиметр
	≥ 800

	
	Высота горловины, миллиметр
	≥ 390

	
	Диаметр горловины, миллиметр
	≥ 350

	
	Масса пустой емкости, килограмм
	≤ 4,0

	
	Масса эксплуатационная, килограмм
	≤ 304

	
	Шаровый кран на сливном патрубке
	наличие

	
	Ручки для переноски пустой емкости и крепления ее в наполненном состоянии
	наличие

	Мотопомпа Koshin SEV-25L или эквивалент
	
	1 комплект

	
	Двигатель мотопомпы бензиновый, 2-х тактный, воздушного охлаждения
	наличие

	
	Соединение входное/выходное мотопомпы, мм
	≥ 25

	
	Высота подъёма воды мотопомпой, м
	≥ 32

	
	Производительность мотопомпы, л/мин
	≥ 110

	
	Высота всасывания воды мотопомпой, м
	≥ 8

	
	Объём цилиндра двигателя мотопомпы, см3
	≥ 26

	
	Номинальная мощность мотопомпы, л.с.
	≥ 1

	
	Топливная смесь мотопомпы
	Бензин с маслом

	
	Объём топливного бака мотопомпы, л
	≥ 0,6

	
	Время непрерывной работы мотопомпы, мин
	≥ 50

	
	Вес мотопомпы, кг
	≤ 5,5

	
	Габаритные размеры мотопомпы (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≥ 336х237х313

	
	Комплект поставки мотопомпы:
	1. Мотопомпа - 1 шт.
2. Рукав всасывающий диаметром 25 мм (длина 5 м) - 1 шт.	
3. Рукав напорный диаметром 25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки 20 м) - 5 шт.	
4. Ствол регулируемый перекрывной диаметром 25 мм - 1 шт. 

	Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент
	
	1 шт.

	
	Вместимость резервуара аппарата зажигательного, л
	≥ 4,2

	
	Расход топлива аппарата зажигательного, л/мин
	≤ 0,3

	
	Горючая смесь аппарата зажигательного
	бензин с моторным маслом (1:1)

	
	Форма резервуара аппарата зажигательного
	цилиндрическая

	
	Материал резервуара аппарата зажигательного
	нержавеющая сталь

	
	Внешнее покрытие резервуара аппарата зажигательного
	глянцевое, красного цвета

	
	Несмываемая маркировка на аппарате зажигательном, содержащая:
- название изделия
- наименование производителя, сайт
	наличие

	
	Топливопровод аппарата зажигательного, убирающийся внутрь резервуара при транспортировке
	наличие

	
	Фитиль аппарата зажигательного с встроенным асбестовым наполнителем
	наличие

	
	Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения аппарата зажигательного
	наличие

	
	Система предотвращения обратного выхлопа огня аппарата зажигательного
	наличие

	
	Габаритные размеры аппарата зажигательного в транспортном положении (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≥ 225х140х342

	
	Габаритные размеры аппарата зажигательного в рабочем положении (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≥ 225х140х615

	
	Масса сухая аппарата зажигательного, кг
	≤ 1,7

	
	Масса эксплуатационная аппарата зажигательного, кг
	≤ 5,9

	Установка противопожарная высокого давления (УПВД) «Ермак» или эквивалент
	
	1 шт.

	
	УПВД состоит из металлической рамы, на которой установлены двигатель, насос высокого давления, тубус-смеситель, пистолет, барабан и намотанный на него шланг высокого давления
	наличие

	
	Двигатель УПВД
	4-х тактный

	
	Мощность двигателя УПВД, кВт (л.с.)
	≥ 4,1 (5,5)

	
	Расход топлива УПВД, л/час
	≥ 2,7

	
	Насос УПВД плунжерный
	наличие

	
	Расход жидкости УПВД, л/мин
	≤ 10

	
	Дальность струи УПВД, м
	≥ 10

	
	Давление на выходе УПВД, бар
	≥ 170

	
	Длина шланга высокого давления УПВД, м
	≥ 50

	
	Вес УПВД, кг
	≤ 62

	
	Габаритные размеры УПВД (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≤ 650х500х500

	
	Пластиковые рукояти на откидных ручках УПВД для переноски и ручке барабана
	наличие

	
	На откидных ручках УПВД для переноски и на ручке барабана имеются пластиковые рукояти
	наличие

	
	Длина откидных ручек УПВД, мм
	≥ 280

	
	Барабан УПВД для шланга высокого давления с откидной ручкой
	наличие

	
	Тубус-смеситель, жестко закреплённый на УПВД, подключающийся к входной магистрали для использования смачивателя твердого (картриджа)
	наличие

	
	Крепление тубуcа-смесителя к раме УПВД обеспечивается металлической конструкцией, жестко приваренной к раме
	наличие

	
	Сматывание и разматывание шланга высокого давления УПВД в рабочем режиме, т.е. при включенной подаче воды
	наличие

	
	Пистолет рабочий УПВД, состоящий из двух частей и закрепленный внутри рамы байонетным (быстросъемным) разъёмом, для соединения с рукавом высокого давления, в транспортном положении не выступающий за габариты рамы
	наличие

	
	Форсунка пистолета УПВД двухпозиционная для формирования компактной и распыленной струи
	наличие

	
	Рукав всасывающий УПВД
	ВГ-18 (рабочее давление - 10 атм.) или эквивалент

	
	Длина рукава всасывающего УПВД, м
	≥ 2

	
	Регулятор давления на УПВД
	наличие

	
	Манометр на УПВД
	наличие

	Бензопила
	
	1 шт.

	
	Тип двигателя бензопилы
	бензиновый, двухтактный

	
	Мощность двигателя бензопилы, л.с.
	≥ 2,04

	
	Объем двигателя бензопилы, куб. см
	≤ 63,4

	
	Емкость топливного бака бензопилы, л
	≤ 0,8

	
	Емкость масляного бака бензопилы, л
	≤ 0,45

	
	Вес бензопилы без шины и цепи, кг
	≤ 6,3

	
	Длина шины бензопилы, см
	≥ 40 и ≤ 51

	
	Система зажигания бензопилы
	электронная

	
	Система смазки пильной цепи бензопилы
	автоматическая

	
	Инерционный ручной тормоз бензопилы
	наличие

	Ранец противопожарный 
«РП-18 Ермак» или эквивалент
	
	 5 шт.

	
	Ранец противопожарный представляет собой ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов.
Укомплектован емкостью из прорезиненной ткани в чехле, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной и распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом, смачивателем твердым, насадкой пенообразующей красного цвета, кружкой-черпаком, емкостью для питьевой воды
	наличие

	
	Расчетная производительность ранца противопожарного, л/мин
	≥ 2,25

	
	Длина компактной струи ранца противопожарного, м
	≥ 8,5

	
	Длина распыленной струи ранца противопожарного, м
	≥ 3,5

	
	Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость ранца противопожарного
	наличие

	
	Химостойкость материала емкости к пенообразователю ранца противопожарного
	наличие

	
	Объем емкости ранца противопожарного, л
	≥ 18

	
	Масса сухого ранца противопожарного, кг
	≤ 2,35

	
	Масса снаряженного ранца противопожарного, кг
	≤ 20,35

	
	Габаритные размеры ранца противопожарного (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≤ 520х420х220

	
	Объем крышки-стакана ранца противопожарного, мл
	≥ 300

	
	Крышка горловины ранца противопожарного с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) без применения уплотнителя
	наличие

	
	Жесткая, устойчивая к деформации и разрыву пластиковая сетка-фильтр ранца противопожарного для фильтрации воды при заправке емкости
	наличие

	
	Чехол для емкости ранца противопожарного из прочной ткани яркого цвета
	наличие

	
	Состав ткани чехла ранца противопожарного
	смесовая (хлопок, полиэстер)

	
	Плотность ткани чехла ранца противопожарного, г/м2
	≥ 230

	
	Влагостойкий теплоизоляционный наспинник ранца противопожарного, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения
	наличие

	
	Левый боковой карман на чехле ранца противопожарного для емкости под питьевую воду
	наличие

	
	Правый боковой карман на чехле ранца противопожарного для смачивателя твердого
	наличие

	
	Задний узкий карман на чехле ранца противопожарного для запасного гидропульта (гидропульт убирается в карман)
	наличие

	
	На кармане чехла ранца противопожарного два держателя-липучки для крепления гидропульта к чехлу и переноски гидропульта в нерабочем положении
	наличие

	
	Большой задний карман на чехле ранца противопожарного на липучке для складной кружки-черпака
	наличие

	
	Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла ранца противопожарного методом термопластической печати, содержащая:
- название изделия
- реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты)
- наименование производителя
	наличие

	
	Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца противопожарного
	наличие

	
	Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни ранца противопожарного
	наличие

	
	Толщина смягчающей подушки ремней ранца противопожарного, мм
	≥ 10

	
	Карабин на лямке заплечного ремня ранца противопожарного для подвески гидропульта в нерабочем положении
	наличие

	
	Крепление строп заплечных ремней ранца противопожарного в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части емкости-мешка с помощью пластмассовых осей
	наличие

	
	Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня ранца противопожарного для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии
	наличие

	
	Поясная стяжка ранца противопожарного, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»
	наличие

	
	Нагрудная стяжка ранца противопожарного, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»
	наличие

	
	Гибкий резиновый шланг ранца противопожарного
	наличие

	
	Гидропульт двустороннего действия ранца противопожарного
	наличие

	
	Маркировка на корпусе гидропульта ранца противопожарного с указанием:
- названия изделия
- названия производителя
- реквизитов производителя (телефон, адрес сайта)
	наличие

	
	Материал корпуса гидропульта ранца противопожарного
	дюралевый сплав

	
	Материал штуцера гидропульта ранца противопожарного
	дюралевый сплав

	
	Материал гайки гидропульта ранца противопожарного
	дюралевый сплав

	
	Материал регулировочного сопла гидропульта ранца противопожарного
	дюралевый сплав

	
	Материал распылительной головки гидропульта ранца противопожарного
	латунный сплав

	
	Материал штока гидропульта ранца противопожарного
	нержавеющая сталь

	
	Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта ранца противопожарного
	полиуретан 

	
	Шариковая конструкция запорного клапана гидропульта ранца противопожарного
	наличие

	
	Перекрывная и амортизирующая пружины гидропульта ранца противопожарного из нержавеющей стали 
	наличие

	
	Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка гидропульта ранца противопожарного Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта
	наличие

	
	Отсутствует протекание жидкости из мест соединений при работе гидропультом ранца противопожарного
	наличие

	
	Кольцо для подвески гидропульта ранца противопожарного на карабин
	наличие

	
	Твердый смачиватель ранца противопожарного, шт.
	≥ 2

	
	Форма смачивателя ранца противопожарного
	твердая масса в виде полусферы

	
	Цвет смачивателя ранца противопожарного
	белый

	
	Диаметр смачивателя ранца противопожарного, мм
	≤ 30

	
	Толщина смачивателя ранца противопожарного, мм
	≤ 20

	
	Вес смачивателя ранца противопожарного, г
	≤ 15

	
	Химический состав смачивателя ранца противопожарного
	ПАВ с функциональными добавками

	
	Экология смачивателя ранца противопожарного
	является легкоразлагаемым и экологически безвредным продуктом

	
	Смачиватель полностью растворим в воде
	наличие

	
	Складная кружка-черпак ранца противопожарного изготовлена из полимерного материала. Предназначена для заполнения емкости-мешка водой из природного источника, кружка сохраняет форму для удобного зачерпывания воды, герметична, отсутствует протекание воды из швов
	наличие

	
	Объём складной кружки-черпака ранца противопожарного, л
	≥ 2

	
	Насадка пенообразующая ранца противопожарного
	наличие

	
	Емкость полиэтиленовая ранца противопожарного, градуированная, прямоугольного сечения, с винтовой резьбовой крышкой для питьевой воды
	наличие

	
	Объём емкости для питьевой воды ранца противопожарного, л
	≥ 1

	Установка лесопожарная ранцевая «Ангара» или эквивалент
	
	1 шт.

	
	Размещение двигателя с рабочим патрубком установки лесопожарной ранцевой 
	на боку пожарного с помощью плечевого ремня отдельно от емкости

	
	Размещение емкости установки лесопожарной ранцевой
	на спине пожарного отдельно от двигателя

	
	Тип двигателя установки лесопожарной ранцевой
	2-тактный, одноцилиндровый,
с воздушным охлаждением

	
	Мощность двигателя установки лесопожарной ранцевой, л.с.
	≥ 0,9

	
	Рабочий объём двигателя установки лесопожарной ранцевой, см3
	≥ 25

	
	Топливная смесь установки лесопожарной ранцевой
	смесь бензина АИ-92 с маслом для 2х-тактных двигателей

	
	Производительность установки лесопожарной ранцевой, м3/час
	≥ 731

	
	Скорость воздушного потока установки лесопожарной ранцевой, м/с
	≥ 90

	
	Расход жидкости установки лесопожарной ранцевой (при полном газе), л/мин
	≥ 1,8

	
	Регулятор подачи рабочей жидкости установки лесопожарной ранцевой
	наличие

	
	Ручка на двигателе для переноски установки лесопожарной ранцевой
	наличие

	
	Длина регулируемого плечевого ремня для переноски двигателя с рабочим патрубком установки лесопожарной ранцевой, мм
	≥ 900

	
	Габаритные размеры двигателя с патрубком для формирования водо-воздушной смеси установки лесопожарной ранцевой (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≤ 1050х290х330

	
	Емкость-мешок для огнетушащей жидкости из прорезиненной ткани в чехле установки лесопожарной ранцевой
	наличие

	
	Химостойкость материала емкости к пенообразователю установки лесопожарной ранцевой
	наличие

	
	Объем емкости-мешка установки лесопожарной ранцевой, л
	≥ 18

	
	Крышка горловины установки лесопожарной ранцевой с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами)
	наличие

	
	Состав ткани чехла установки лесопожарной ранцевой
	смесовая (хлопок, полиэстер)

	
	Плотность ткани чехла установки лесопожарной ранцевой, г/м2
	≥ 230

	
	Объем крышки-стакана установки лесопожарной ранцевой, мл
	≥ 300

	
	Влагостойкий теплоизоляционный наспинник установки лесопожарной ранцевой, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения
	наличие

	
	Левый боковой карман установки лесопожарной ранцевой на чехле
	наличие

	
	Правый боковой карман установки лесопожарной ранцевой на чехле для твердого смачивателя
	наличие

	
	Большой задний карман установки лесопожарной ранцевой чехла на липучке
	наличие

	
	Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла установки лесопожарной ранцевой, выполненная методом термопластической печати, содержащая:
- название изделия
- наименование и реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты)
	наличие

	
	Петлевая ручка установки лесопожарной ранцевой в верхней части мешка для переноски
	наличие

	
	Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни установки лесопожарной ранцевой
	наличие

	
	Толщина смягчающей подушки ремней установки лесопожарной ранцевой, мм
	≥ 10

	
	Крепление строп заплечных ремней установки лесопожарной ранцевой в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части резиновой емкости-мешка с помощью пластмассовых осей
	наличие

	
	Силовые, натяжные пряжки установки лесопожарной ранцевой на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии
	наличие

	
	Поясная стяжка на чехле установки лесопожарной ранцевой, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами, с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»
	наличие

	
	Нагрудная стяжка на чехле установки лесопожарной ранцевой, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец»
	наличие

	
	Габаритные размеры ёмкости установки лесопожарной ранцевой для огнетушащей жидкости (Длина Х Ширина Х Высота), мм
	≤ 360х160х520

	
	Длина запасного резинового шланга установки лесопожарной ранцевой, мм
	≥ 900

	
	Вес двигателя установки лесопожарной ранцевой с патрубком для подачи водо-воздушной смеси, кг
	≤ 5,3

	
	Вес емкости-мешка установки лесопожарной ранцевой сухой, кг
	≤ 1,9

	
	Вес двигателя установки лесопожарной ранцевой с патрубком для подачи водо-воздушной смеси и емкостью-мешком в сборе, кг
	≤ 7,5

	
	Комплектация установки лесопожарной ранцевой
	1. Двигатель установки лесопожарной ранцевой с патрубком для подачи водо-воздушной смеси - 1 шт.;
2. Емкость-мешок установки лесопожарной ранцевой для огнетушащей жидкости в чехле - 1 шт.;
3. Гибкий резиновый соединительный шланг установки лесопожарной ранцевой - 1 шт.;
4. Гибкий резиновый соединительный шланг (запасной) установки лесопожарной ранцевой - 1 шт.;
5. Устройство для принудительной подачи рабочей жидкости установки лесопожарной ранцевой в систему формирования водо-воздушной смеси - 1 шт.;
6. Гибкий резиновый соединительный шланг (запасной) установки лесопожарной ранцевой - 1 шт.;
7. Устройство для принудительной подачи рабочей жидкости установки лесопожарной ранцевой в систему формирования водо-воздушной смеси - 1 шт.;
8. Смачиватель твердый (таблетка быстрорастворимая) - 5 шт.	
9. Щиток защитный лицевой - 1 шт.;
10. Краги спилковые пятипалые - 1 пара;
11. Регулятор подачи рабочей жидкости установки лесопожарной ранцевой - 1 шт.;	
12. Паспорт установки лесопожарной ранцевой - 1 шт.;
13. Сертификат соответствия требованиями пожарной безопасности установки лесопожарной ранцевой - при поставке

	Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е или эквивалент
	
	 5 шт.

	
	Назначение самоспасателя
	Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения людей от токсичных продуктов горения

	
	В рабочую часть самоспасателя входит капюшон со смотровым окном, полумаской и комбинированный фильтр (из полимерного материала)
	наличие

	
	Врем защитного действия самоспасателя, минут
	≥ 15

	Средства для оказания медицинской помощи (аптечка автомобильная)
	
	2 шт.

	Лопата
	
	2 шт.

	
	Лопата вогнута по плоскости
	наличие

	
	Передняя часть лопаты прямая, с закругленными краями 
	наличие

	
	Отбортовка лопаты верхней части совка лопаты
	наличие

	
	Заточка заостренных рабочих частей лопаты
	наличие

	Топор-мотыга
	
	 2 шт.

	
	Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия топора-мотыги:
нижнее лезвие - топор
верхнее лезвие - мотыга
	наличие

	
	Конструкция полотна топора-мотыги
	цельнометаллическая

	
	Материал полотна топора-мотыги
	сталь

	
	Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны
	наличие

	
	Длина термически обработанной поверхности топора-мотыги, мм
	≥ 15

	
	Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги
	порошковая краска

	
	Материал рукоятки топора-мотыги
	древесина твёрдых лиственных пород без сучков, трещин и гнили или ударопрочный, термостойкий стеклопластик

	
	Покрытие рукоятки топора-мотыги
	светлый лак или противоскользящее резиновое

	
	Габариты топора-мотыги:
- длина, мм
- ширина, мм 
	
≥ 890
≥ 285 

	
	Ширина лезвия топора-мотыги:
- топора, мм
- мотыги, мм
	
≥ 100
≥ 70 

	
	Масса топора-мотыги, кг
	≤ 3,3



Гарантийный срок эксплуатации:
- на базовый автомобиль - согласно гарантии завода-изготовителя - 36 месяцев с даты поставки автомобиля при условии, что за этот период общий (приведенный) пробег автомобиля не превышает 150000 км.
- на ПТВ - 12 месяцев со дня продажи МЛПК.




