Аппарат зажигательный АЗ-4 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. показателя
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1
	Аппарат зажигательный АЗ-4 
или эквивалент
	Назначение
	Предназначен для проведения контролируемых выжиганий, поджигания напочвенного покрова и подстилки при борьбе с лесными пожарами методом пуска встречного огня и проведения отжига от опорной полосы, а также сжигания порубочных остатков при огневой очистке вырубок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	___ 
шт.

	
	
	Вместимость резервуара
	≤ 4,2
	литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Расход топлива в минуту
	≤ 0,3
	литр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Горючая смесь
	бензин с моторным маслом (1:1)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Форма резервуара
	цилиндрическая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал резервуара
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал штанги
	алюминий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Внешнее покрытие резервуара
	глянцевое, красного цвета
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Несмываемая маркировка, содержащая
- название изделия
- реквизиты производителя
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Топливопровод, убирающийся внутрь резервуара при транспортировке
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Фитиль с встроенным асбестовым наполнителем
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Система регулировки подачи воздуха и интенсивности горения
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Система предотвращения обратного выхлопа огня
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина в транспортом положении
	≥ 225
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина в транспортом положении
	≥ 140
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота в транспортом положении
	≥ 342
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина в рабочем положении
	≥ 225
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина в рабочем положении
	≥ 140
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота в рабочем положении
	≥ 615
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса сухая
	≤ 1,7
	килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса эксплуатационная
	≤ 5,9
	килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи
	≥ 12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Сертификат соответствия
	при поставке
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



