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Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара
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	1
	Плуг комбинированный лесной ПКЛ-70 П или эквивалент

	Назначение
	Предназначен для подготовки почвы бороздами на не раскорчёванных вырубках под посев, под посадку лесных культур, а также для прокладки противопожарных минерализованных полос
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	___ 
шт.

	
	
	Агрегатирование
	С тракторами общего назначения классов 1.4, 2 и 3, оборудованными гидронавесной системой по двухточечной и трехточечной схеме: тракторами БЕЛАРУС всех модификаций, а также лесохозяйственными тракторами ТДТ-55, ДТ-75 и ЛХТ-100, оборудованными навеской НД-2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип
	навесной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Конструкция
	двухотвальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	В продольно-вертикальной плоскости передняя часть плуга имеет заострение
	≤ 30
	градус
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина заострения передней части плуга
	≥ 150
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Производительность за 1 час эксплуатационного времени
	≥ 2,2
	километр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина захвата по дну борозды
	≥ 0,7
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Рама представляет единую (цельносварную) конструкцию из труб и листового металла
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Стойка выполнена из стального листа с приваренными к ней двумя корпусами
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Толщина стального листа стойки
	≥ 50
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Отвалы сварены друг с другом
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Крылья отвалов усилены и связаны между собой и рамой балкой
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Лемеха соединены между собой сваркой
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Подрезные ножи
	горизонтальные, крепятся к стойке и корпусам
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Ширина борозды под посадку лесных культур
	≥ 700
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Глубина борозды под посадку лесных культур
	≥ 140
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина минерализованной полосы
	≥ 1400
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина плуга
	≤ 2250
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина плуга
	≤ 1650
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота плуга
	≤ 1360
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Материал изготовления лемехов и дискового ножа
	сталь марки 65Г или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Дисковый нож
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Продольные балки усилены стальной накладкой по всей длине
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Масса конструктивная
	≤ 500
	килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты поставки товара
	≥ 12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплект поставки
	плуг в сборе и паспорт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



