Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя
	Описание, значение
	Ед. изм. показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1.
	Ствол пожарный ручной универсальный с регулируемым расходом ЛК-3 или эквивалент
	Назначение
	Предназначен для создания и направления сплошной и распыленной струи воды для тушения пожара
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	___ шт.

	
	
	Тип
	Ручной, перекрывной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Условный проход
	≥ 25
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Рабочее давление
	0,2-0,6
	Мегапаскаль
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Испытательное давление
	≥ 0,8
	Мегапаскаль
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Минимальной расход воды в секунду
	≤ 0
	Литр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Максимальный расход воды в секунду
	≥ 3
	Литр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина сплошной струи
	≥ 28
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина распыленной струи
	≥ 11
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Диаметр факела защитной завесы
	≥ 3,5
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина ствола
	≥ 240
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	≥ 0,5
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи
	≥ 12
	Месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	




