Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент 
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя
	Описание, значение
	Ед. изм. показателя
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1.
	Машина лесопосадочная СЛ-1 или эквивалент
	Назначение
	предназначена для посадки сеянцев, саженцев хвойных пород
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	___ шт.

	
	
	Агрегатирование с тракторами
	БЕЛАРУС 82.1, ЛХТ-55
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Отклонение от установленного шага посадки
	≤ 20
	процент
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Максимальный шаг посадки
	≥ 3,14
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Регулируемый шаг посадки
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Число высаживаемых рядов
	1
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Глубина хода сошника
	≤ 25
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота надземной части посадочного материала (показатель является диапазонным)
	≤ 50
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Рабочая скорость в час
	≥ 2,5
	километр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Транспортная скорость в час
	≤ 9
	километр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина машины лесопосадочной
	≤ 2450
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина машины лесопосадочной
	≤ 1710
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота машины лесопосадочной
	≤ 220
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	≤ 650
	килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Машина имеет возможность производить посадку как сеянцев, так и саженцев хвойных пород
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Машина имеет четыре ящика для посадочного материала, закреплённых на штатных местах
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Два из четырёх ящиков защищены специальными шторами от просыхания корневой системы посадочного материала
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Ограждение имеет элементы каркаса, выполняющие роль поручней для повышения безопасности сажальщиков при входе и выходе из машины
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Кабина оборудована эргономичными сидениями для сажальщиков, которые оснащены двухточечными ремнями безопасности
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Машина имеет сигнальное устройство для связи сажальщиков с трактористом
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	На ограждении установлены таблички по технике безопасности
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Высаживающий аппарат дискового типа с эластичными дисками диаметром
	≥ 1000
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Диски выполнены из резины толщиной 
	≥ 15
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Для обеспечения удобства пользования резиновые диски посадочного аппарата оснащены дополнительными роликами, удерживающими их от возможных захлопываний при движении агрегата
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Сошник сварной конструкции коробчатого типа
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Имеется возможность регулировки глубины хода сошника и установки дерноснимов
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Наличие подпружиненной лапы впереди сошника обеспечивает меньшую забиваемость сошника растительными остатками и позволяет преодолевать возможные препятствия
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Машина имеет опорные стойки для обеспечения устойчивости в отцепленном состоянии и безопасного навешивания на навесную систему тракторы
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи
	≥ 12
	месяц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплект поставки
	машина в сборе и паспорт
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



