Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя
	Описание, значение
	Ед. изм. показателя
	Ед. изм. и кол-во товара

	1
	Мотопомпа 
Koshin SERV-50Z или эквивалент

	Назначение
	Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм
	
	___ комплект

	
	
	Тип двигателя
	4-тактный, бензиновый, с воздушным охлаждением
	
	

	
	
	Мощность двигателя
	≥ 4,9
	киловатт
	

	
	
	Емкость топливного бака
	≥ 3,3
	литр
	

	
	
	Производительность в минуту
	≥ 480
	литр
	

	
	
	Максимальная высота подъема жидкости
	≥ 90
	метр
	

	
	
	Максимальная глубина всасывания
	≥ 8
	метр
	

	
	
	Диаметр всасывающего патрубка
	50
	миллиметр
	

	
	
	Комплект поставки:
	-
	
	

	
	
	Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая
	1
	штука
	

	
	
	Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4 м)
	1
	штука
	

	
	
	Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м)
	4
	штука
	

	
	
	Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м)
	2
	штука
	

	
	
	Ствол нерегулируемый 50 мм
	1
	штука
	

	
	
	Ствол нерегулируемый 25 мм
	1
	штука
	

	
	
	Ствол регулируемый 25 мм
	1
	штука
	

	
	
	Фильтр для рукава всасывающего
	1
	штука
	

	
	
	Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине
	1
	штука
	

	
	
	Длина мотопомпы
	≤ 570
	миллиметр
	

	
	
	Ширина мотопомпы
	≤ 450
	миллиметр
	

	
	
	Высота мотопомпы
	≤ 468
	миллиметр
	

	
	
	Масса мотопомпы
	≤ 33,9
	килограмм
	



