**Смачиватель твердый «Смарт» или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Смачиватель твердый «Смарт» или эквивалент | Назначение | Предназначен для снижения расхода воды при тушении лесных низовых пожаров, а также при тушении плохо смачивающихся водой горючих веществ. За счет снижения поверхностного натяжения воды и высокой смачивающей способности обеспечивает эффективное тушение, исключает повторное возгорание, сокращает время тушения | шт. |  |
| Форма | таблетка |
| Цвет | белый |
| Диаметр, мм | не менее 50 |
| Толщина, мм | не менее 20 |
| Вес, г | не более 70 |
| Химический состав | ПАВ с функциональными добавками |
| Экология | должен быть легкоразлагаемым продуктом, взрывопожаробезопасным, экологически безвредным |
| Готовность раствора к работе | должна наступать не более чем, через 2 минуты после добавления смачивателя в воду |
| Расход одной таблетки смачивателя твердого | не менее, чем на 54 литра воды |
| Условия хранения | в сухом отапливаемом помещении |
| Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с вложенным в него абсорбентом для предохранения смачивателя от влаги и инструкцией по эксплуатации | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности | при поставке |