**Каток прикатывающий водоналивной КН-1В или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Каток прикатывающий водоналивной КН-1В или эквивалент | Назначение | Предназначен для прикатывания мульчированной поверхности посевов в лесных питомниках | шт. | \_\_\_ |
| Агрегатирование, класс тяги трактора | 0,6; 0,9; 1,4 |
| Тип | навесной |
| Ширина катка, мм | не менее 1000 |
| Диаметр катка, мм | не менее 320 |
| Габаритные размеры, мм | не более 1100х1200х800 |
| Масса, кг | не более 130 |
| Опорные стойки, шт. | Не менее 2 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |
| Комплект поставки | каток в сборе и паспорт |