**Ствол регулируемый 25 мм**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Ствол регулируемый 25 мм | Назначение | Предназначен для создания и направления, как компактной, так и распыленной струи воды для тушения пожара | шт. | \_\_\_ |
| Тип | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | не менее 0,4 |
| Условный проход соединительной головки, мм | Не менее 25 |
| Дальность компактной водяной струи, м | не менее 25 |
| Дальность распыленной струи, м | не менее 8 |
| Длина ствола, мм | не менее 240 |
| Масса, кг | не менее 0,6 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |