**Водораспыляющая насадка (ствол регулируемый перекрывной) Enpol 25 mm или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Водораспыляющая насадка (ствол регулируемый перекрывной) Enpol 25 mm или эквивалент | Назначение | Предназначен для создания и направления, как компактной, так и распыленной струи воды для тушения пожара | шт. | \_\_\_ |
| Тип | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | не менее 0,4 |
| Дальность компактной водяной струи, м | не менее 10 |
| Дальность распыленной струи, м | не менее 3 |
| Длина ствола, мм | не более 250 |
| Масса, кг | не более 1.2 |
| Вращающееся выходное сопло | наличие |
| Производительность, л/мин | не менее 540 |
| Материал ствола | алюминий |
| Материал прокладок | резина |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |