**Орудие для дискретной обработки почвы ОДП-0,6 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Орудие для дискретной обработки почвы ОДП-0,6 или эквивалент | Тип | навесной | шт. | **\_\_\_** |
| Агрегатирование с тракторами | ЛТЗ-60, МТЗ-82, ЛХТ-55, ЛХТ-4 |
| Диаметр ротора, м | не менее 1,6 |
| Радиус рабочей поверхности лопасти, м | не менее 0,5 |
| Ширина лопасти, см | не менее 20 |
| Расстояние между лопастями, см | не менее 20 |
| Ширина рабочего органа, см | не менее 60 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | не менее 2200х1200х1600 |
| Масса, кг | не более 700 |
| Скорость в агрегате с трактором, км/час | не менее 2 |
| Число пар лопастей, шт | не менее 4 |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |