**Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент | Назначение | предназначена для перекачки сильнозагрязненной воды | комплект | **\_\_\_** |
| Тип двигателя | 4-тактный, бензиновый с воздушным охлаждением |
| Мощность двигателя, квт | Не менее 4,9 |
| Емкость топливного бака, л | Не менее 3,3 |
| Производительность, л/мин | Не менее 480 |
| Максимальная глубина всасывания, м | Не менее 8 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 25х2 и 50х1 |
| **Комплект поставки:** | - |
| Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая, шт. | 1 |
| Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4м), шт. | 1 |
| Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м), шт. | 4 |
| Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20м), шт. | 2 |
| Ствол нерегулируемый Ø50 мм, шт. | 1 |
| Ствол нерегулируемый Ø25 мм, шт. | 1 |
| Ствол регулируемый Ø25 мм, шт. | 1 |
| Фильтр для рукава всасывающего, шт. | 1 |
| Паспорт, шт | 1 |
| Габаритные размеры мотопомпы (ДхШхВ), мм | не более 570х450х468 |
| Масса мотопомпы, кг | не более 33,9 |