**Культиватор для сплошной обработки КНС-1.8 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Культиватор для сплошной обработки КНС-1.8 или эквивалент | Назначение | Предназначен для предпосевной подготовки почвы в лесных питомниках |  | \_\_\_ шт. |
| Тип | навесной |  |
| Агрегатирование с тракторами класса тяги | ≥ 0,9 |  |
| Количество подрезающих лап | ≥ 7 | штука |
| Ширина захвата | ≥ 1,8 | метр |
| Глубина обработки | ≥ 12 | сантиметр |
| Габаритные размеры | ≥ 925х1830х1060 | миллиметр |
| Масса | ≥ 155 | килограмм |