**Отвал к плугу ПКЛ-70 П или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Отвал к плугу ПКЛ-70 П или эквивалент | Левый отвал | наличие |  | \_\_\_ комплект |
| Правый отвал | наличие |  |
| Толщина отвалов | ≥ 8 | миллиметр |
| В нижней части каждого отвала расположены 4 отверстия для крепления лемеха | наличие |  |
| В верхней части каждого отвала расположены 2 отверстия для крепления к распорке | наличие |  |
| Лемех изготовлен из стали марки 65Г | наличие |  |
| Совместимость с плугом комбинированным лесным ПКЛ-70 П | наличие |  |
| Длина отвала | ≥ 1,6 | метр |
| Ширина отвала | ≥ 0,5 | метр |