**Рулетка геодезическая 50 метров или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Рулетка геодезическая 50 метров или эквивалент | Назначение | предназначена для измерения точного расстояния в лесу, отвода лесосек, ландшафтного планирования, дорожного строительства и таксации |  | \_\_\_ шт. |
| Тип корпуса | открытый |  |
| Материал корпуса | пластик |  |
| Материал ленты | фибергласс |  |
| Длина ленты | ≥ 50 | метр |
| Ширина ленты | ≥ 12,5 | миллиметр |
| Штык для фиксации на земле | наличие |  |