**Большая саперная лопата (БСЛ-110) или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Большая саперная лопата (БСЛ-110) или эквивалент | Назначение | Предназначена для работ с грунтом и создания минерализованных полос |  | \_\_\_ шт. |
| Длина от острия штыка до рукоятки | ≥ 110 | сантиметр |  |
| Ширина штыка | ≥ 20 | сантиметр |  |
| Высота стального лотка | ≥ 25 | сантиметр |  |
| Вес | ≥ 1,9 | килограмм |  |