**Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-600 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм. показателя** | **Ед. изм. и кол-во товара** |
| 1. | Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-600 или эквивалент | Назначение | предназначена для измерения диаметра стоящих деревьев и пиломатериалов |  | \_\_\_ шт. |
| Время проведения одного измерения | ≤ 5 | секунда |
| Предел измерения диаметров деревьев | ≤ 600 | миллиметр |
| Ступени толщины измерения диаметров | ≤ 20 | миллиметр |
| Сантиметровое деление шкалы | наличие |  |
| Шкала | ≤ 1 | сантиметр |
| Габаритные размеры | ≤ 750х20х350 | миллиметр |
| Вес | ≤ 550 | грамм |