**Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Вилка мерная текстолитовая ВМЛ-1000 или эквивалент | Назначение | Предназначена для измерения диаметра стоящих деревьев и пиломатериалов | шт. | \_\_\_ |
| Время проведения одного измерения, сек | не более 5 |
| Предел измерения диаметров деревьев, мм | не более 1000 |
| Ступени толщины измерения диаметров, мм | не более 20 |
| Сантиметровое деление шкалы | наличие |
| Габаритные размеры, мм:  длина  толщина  высота | не менее 1200  не более 20  не менее 550 |
| Вес, г | не более 950 |