**Лесопосадочная лопата "Меч колесова" (кованый) или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Лесопосадочная лопата «Меч колесова» (кованый) или эквивалент | Назначение | Предназначен для посадки сеянцев древесных пород ручным способом  | шт. | **\_\_\_** |
| Тип | Ручной  |
| Общая длина, мм | не менее 950  |
| Длина пластины-пера, мм | не менее 290  |
| Ширина пластины-пера, мм | не менее 100  |
| Ширина ручки, мм | не менее 440  |
| Толщина лезвия пера, мм | не менее 5  |
| Единая, кованая конструкция рабочего органа | наличие  |
| Две ручки из пластика с бортиками с обеих сторон ручки предотвращающие соскальзывание рук | наличие  |
| Материал | Сталь  |
| Масса, кг | не менее 4,75  |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | не менее 12  |