**Линейка складная текстолитовая или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Линейка складная текстолитовая или эквивалент | Назначение | Предназначена для измерения лесоматериалов, габаритов штабелей леса, высоты вагонов и лесовозов, а также расстояния между объектами | шт. | \_\_\_ |
| Материал | текстолит |
| Длина, м | не менее 4 |
| Цена деления, см | не более 10 |
| Вес, кг | не более 2,35 |
| Количество сегментов, шт | не менее 4 |
| Металлический заступ на последнем сегменте | наличие |