**Нож подрезной к ПКЛ-70П или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Нож подрезной ПКЛ-70П или эквивалент | Горизонтальное крепление к плугу болтами | наличие | шт. | **\_\_\_** |
| Угол резания, град. | не менее 45 |
| Масса, кг | не менее 3 |
| Габаритные размеры, мм | не менее 350х100х12 |