**Разветвление двухходовое РД 80х50х25 или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Разветвление двухходовое РД-80х50х25 или эквивалент | Назначение | Разветвление рукавное двухходовое предназначено для разделения потока и регулирования количества подаваемой от напорной линии воды по двум выкидным рукавным линиям. | шт. | \_\_\_ |
| Условный проход входного патрубка, мм | не менее 80 |
| Количество входных патрубков, шт | не менее 1 |
| Условный проход левого выходного патрубка, мм | не менее 50 |
| Количество левых выходных патрубков, шт | не менее 1 |
| Условный проход правого выходного патрубка, мм | не менее 25 |
| Количество правых выходных патрубков, шт | не менее 1 |
| Рабочее давление, МПа | не менее 1,6 |
| Масса, кг | не более 3,75 |