**Рюкзак лесного пожарного Ермак или эквивалент**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Рюкзак лесного пожарного Ермак или эквивалент | Назначение | Предназначен для хранения и переноски противопожарного оборудования | шт. | **\_\_\_** |
| Длина, мм | Не менее 640 |
| Ширина, мм | Не менее 390 |
| Высота, мм | Не менее 200 |
| Объем, л | Не менее 50 |
| Масса, кг | Не более 2,15 |
| Максимальное количество размещаемых пожарных рукавов, шт. | Не менее 4 |
| Пластиковая съемная панель для разделения внутреннего отделения | наличие |
| Лямки для фиксации оборудования внутри  | наличие |
| Внешние ремни для фиксации оборудования | наличие |
| Светоотражающие полоски, шт. | Не менее 2 |
| Возможность переносить, как на спине с помощью мягких плечевых лямок так и в руке с помощью боковой ручки | наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, месяцев | не менее 12 |