**Термощуп для торфяных пожаров**

**Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя** | **Описание, значение** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Термощуп для торфяных пожаров | Назначение | Предназначен для проверки температуры очага торфяного пожара | шт. | \_\_\_ |
| Минимальная измеряемая температура, С0 | Не менее - 50 |
| Максимальная измеряемая температура, С0  | Не менее + 300 |
| Масса, кг | Не менее 0,8 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | не менее 1530х300х25 |
| Жидкокристаллический экран | наличие |