Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 или эквивалент

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1.
	Культиватор лесной бороздной КЛБ-1,7 
или эквивалент

	Назначение
	Предназначен для механизации ухода за лесными культурами, посаженными по бороздам
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	___ шт.

	
	
	Агрегатирование
	С тракторами Т-40, БЕЛАРУС (всех модификаций), лесными тракторами ТДТ-40, ДТ-75, ЛХТ-55 и ЛХТ-100
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип
	Навесной, дисковый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Скорость движения рабочая
	≤ 3
	Километр в час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Производительность за 1 час эксплуатационного времени
	2-3
	Километр
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	
	Ширина захвата
	≥ 1,7
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Глубина обработки
	6-12
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	
	Ширина защитной зоны
	10-50
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	
	Угол атаки
	0-30
	Градус
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	
	Рабочий орган (диски)
	≥ 8
	Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Расстояние между дисками в дисковой батарее
	≥ 178
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Угол наклона
	0-20
	Градус
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	

	
	
	Диаметр рабочего органа
	≥ 510
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Длина культиватора
	≤ 910
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина культиватора
	≤ 1710
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота культиватора
	≤ 1510
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса конструктивная
	≤ 510
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Крепление дисковой батареи на двух стойках
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Ось дисковой батареи квадратного сечения
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Подшипники качения дисковой батареи
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Гарантийный срок эксплуатации с даты поставки товара
	12
	Месяц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Комплект поставки
	Культиватор в сборе и паспорт
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